附二：                                              

济宁市2008年初中信息技术考试（等
级证书考试）考点微机室硬件配置标准
一、 网络联接
    1． 设置考点的微机室必须接入济宁教育网，以便数据上传和下载。
    2． 教师机（或服务器）与学生机必须实现网络互联（局域网）。
    二、教师机（服务器）的配置
    系统要求的最低配置为：PⅢ 667的CPU，256MB的内存，20GB的硬盘（5400转）或以上，分辨率为800×600(不低于256色(即8位色))的显示器和显示卡，1.44MB软驱，40倍速光驱或以上，10/100MB网卡；有USB接口。
推荐的配置是：满足以下条件的PC(或性能优于此配置的专业服务器)：PⅣ 1.5或以上的CPU，内存256MB或以上，硬盘40GB或以上，分辨率为800×600(支持至少65536彩色(即16位色))的显示器和显示卡，1.44MB软驱，40倍速光驱或以上，10/100MB网卡；有USB接口。
    为了防止考试期间意外断电，造成服务器上考生考试数据的丢失，建议给服务器配备UPS电源。若整个考试机房能够配备大功率UPS电源则更好。
    教师机(服务器),安装WIN2000操作系统。
    三、学生机配置
    系统要求的最低配置为：P100的CPU，16MB的内存，600MB的硬盘，分辨率为640×480(不低于256色(即8位色))的显示器和显示卡。
    推荐的配置是：PII 200或以上的CPU，内存64MB或以上，硬盘4GB或以上，分辨率为800×600(支持至少65536彩色(即16位色))的显示器和显示卡，1.44MB软驱。
    学生机安装WIN98操作系统，对于不支持WIN98的新机器，安装WIN2000操作系统。
    注意：学生机不允许是无盘工作站，即必须有本地硬盘。
    四、计算机数量
    微机室应用于考试的微机以50台为宜。
