附1：

济宁市中小学计算机教室建设标准（试行）
	内    容
	要    求

	一、教室用房
	计算机教室
面积
	符合《山东省中小学基本办学条件标准》中关于计算机教室建设用房规范，高中、初中不低于96平方米，小学不低于86平方米。

	
	计算机教室
数量
	依据学校班级规模建设，符合《山东省中小学基本办学条件标准》中关于计算机教室数量的相关要求。

	
	计算机附房

面积
	不低于30平方米。

	
	计算机附房

数 量
	与计算机教室数量一致。

	二、室内设施
	微机桌凳
	专用单人或双人微机桌椅（凳），摆放布局合理，使用方便，易于维护。

	
	供电系统
	1、计算机系统供电应与动力电路分开，加装配电箱。

2、电压不稳的要选配稳压电源。服务器须配有UPS电源。

3、供电若为三相电，三相电要基本保持平衡。

4、电源插座符合供电规范。

	
	安全防护
	1、供电系统使用功率适宜的空气开关。

2、电源加装电源防雷装置。
3、机房设备要有良好的接地，接地系统要安全、可靠，符合国家有关标准。
4、要有防火、防水、防盗措施。。

	
	综合布线
	1、 配备网络机柜，网线在机柜内要做好与交换机连接网线标签，网线与计算机相连的一端也要做好对应的连接标签。

2、 使用标准超五类及以上双绞线，使用标准RJ45水晶头，RJ45水晶头插入交换机应紧卡交换机端口不应有晃动感。

3、 强弱电要分别布线，墙体室内墙面布线应有线槽保护，地面布线应采用足够强度的钢制分体扣槽，布线规范、结构合理、美观、安全、工艺性好。

4、 有条件的可建设无线网络。
5、 有条件的可使用防静电地板。

	
	室内环境
	1、室内照明符合普通教室照明标准。

2、地面、墙壁、顶棚应采用不易吸尘、不易产生静电的材料；室内无强磁场干扰；要装有窗帘和空调设备。

3、有必要的防尘措施（可使用双层窗防尘）。

	内    容
	要    求

	三、计算机及设备
	学生用机
	基本配置：显示器为不低于17英寸数控彩显；主机CPU主频≥2.0G，内存≥1G；硬盘容量≥160GB；网卡100M或1000M；声卡；键盘、光电鼠、耳麦；具备还原功能。

	
	学生机数量
	按最大班额配备，学生上课做到人手一机。

	
	教师用机
	基本配置不低于学生用机，另须配有光驱、USB前置接口，音箱，具备系统还原功能。

	
	交换机
	1、 二层及以上100M或1000M交换机。

2、 交换机与计算机互联，并与校园网互联。

	
	服务器
（可选配）
	基本配置：显示器为不小于17英寸数控彩显；主机CPU主频≥2.4GHZ或其它同等性能以上产品，内存≥2G；硬盘容量≥120GB。

	
	软   件
	配有杀毒软件、电子教室管理软件和其他应用软件、教学课件等。

	四、教室管理
	管理人员
	必须有专（兼）职计算机教室管理教师，并具有一定计算机和网络管理水平。按照省标准配备足够的管理人员。

	
	规章制度
	微机教室要有计算机教室管理制度、计算机管理教师岗位职责、学生上机学习守则等有关制度，并装框上墙，严格执行。

	
	管理文档
	要有计算机教室、教师机、学生机使用运行情况记录、保养维修记录、设备管理帐目、各类资料及购置软件的登记记录。

	五、建设要求
	承建合同
	校方要与承建方签订计算机教室建设合同，详细注明计算机品牌、配置标准及要求、双方责任与义务、售后服务保证等。


	
	设备要求
	计算机及有关设备依照合同要求和产品质量标准验收，严禁“以次充好”、“以旧充新”，严禁出现“三无”产品。

	
	相关资料
	承建方应向学校提供计算机及相关设备的随机资料等相关资料

	
	应用培训
	承建方应对学校有关人员进行应用培训。

	
	竣工文档
	工程完工后,承建方须向学校提供规范的竣工文档一式两份,并加盖承建单位公章。主要包括：

1、 合同文本复印件；

2、 有关企业资质证明（企业营业执照、税务登记证、计算机生产许可证书、国家强制性产品认证证书〈3C认证〉、授权经销商证书）复印件；
3、 工程自检报告：软硬件配置数量情况、网络功能、技术性能等；

4、 计算机教室网络结构图、布线施工图，图中要明确标明设备的位置、电源线及网线的走向、端口对应表等。
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