附2：
济宁市中小学多媒体教室建设标准（试行）
	内   容
	要    求
	备注

	一、设施和环境
	教室面积
	专用教室（适用于较大型会议室、阶梯教室等）依据学校实际一般不低于120M2。
普通教室面积应符合《山东省中小学基本办学条件标准》中关于普通教室建设规范。
	

	
	室内设施与环境
	供电、接地系统规范，有遮光窗帘，有条件的应安装空调。

有防火、防盗设施。
	

	二、基本配置和要求
	显示设备


	专用教室
	1、使用投影设备的，亮度≥3500ANSI，分辨率不低于1024*768，有VGA接口和AV接口，电动幕尺寸不小于120英寸。

2、采用其他设备的，效果不低于投影设备。
	

	
	
	普通教室
	1、多媒体投影机：亮度≥3000ANSI，分辨率不低于1024*768，有VGA接口和AV接口，配有尺寸适宜的投影幕或电子白板。投影机具有突然断电保护功能。

2、DLP数字触摸显示白板电视：不小于60英寸，有VGA接口并具有同步音频输入接口，分辨率不低于1920*1080，具有电子白板交互功能。

3、等离子体或液晶电视，不小于52英寸，有VGA接口并具有同步音频输入接口，分辨率不低于1920*1080。

4、纯平高清电视，29英寸以上（有AV和VGA接口）


	一般学校在1-3形式中任选其一种，第4种形式适合在农村小班额学校运用。

	
	微  机
	品牌机，硬件配置：CPU主频≥3.0GHZ；内存≥1G；硬盘≥160G；DVD-ROM；声卡；100M或1000M网卡；显示器≥17英寸；键盘、光电鼠标；USB接口前置。

软件配置：操作系统、教学应用软件、防病毒软件等。
	

	
	数字视频

展示台
	85万像素以上，有VGA输入输出和切换功能，VGA输出接口不低于2路。
	

	
	控制讲台
	结构设计合理，操作方便，坚固耐用，散热良好，安装防盗锁。

有漏电保护功能的总电源控制开关。
	

	
	音响设备
	专用教室：有线话筒或无线话筒、6路以上调音台（选配）、功放机、音箱等。功放功率、音箱功率与教室面积应相互匹配。

普通教室可使用计算机有源音箱或电视内置音箱。
	


	内   容
	要    求
	备注

	二、基本配置和要求
	中央控制器
	1、对教室中各种设备进行集中控制与管理，至少具有两路以上VGA及同步音频输入输出接口、两路以上AV输入输出接口；

2、各种信号源自由切换“一键到位”，可控制投影机开关、电动银幕升降；

3、输入面板接口：笔记本VGA接口、同步音频接口、USB接口、RJ45网络接口；
	选配

	
	其它辅助设备
	DVD机、投影机吊架、录音卡座等。
	选配

	
	网络连接
	设备要与校园网连接，连接速率不低于100M。
	

	
	相关要求
	投影机在吊装时，要保证投影充满整个银幕或电子白板，最大限度的利用银幕或电子白板空间。

银幕或电子白板、电视吊装要高度适中，普通教室荧幕下沿高度不低于黑板下沿高度。

音箱吊装合理，响度适中，均匀度好，声音清晰。

所有吊装物体要牢固可靠。

室内墙面布线应有线槽保护，地面布线应采用足够强度的钢制分体扣槽，布线结构合理、美观、安全、工艺性好。
	

	三、教室管理与应用
	管理人员
	必须有专（兼）职管理人员2名以上。
	

	
	管理文档
	有使用运行情况记录本、保养维修记录本、设备管理台账及各类资料记录。
	

	
	应    用
	设备应用率平均应不低于50%。
	

	四、承建要求


	随机资料
	承建方应向学校提供相关设备的随机资料，包括产品说明书、装箱单、保修卡、合格证等，进口设备要有规范的简体中文说明书。
	

	
	设备要求
	相关设备符合合同要求，所有设备严禁“以次充好”、“以旧翻新”，严禁出现“三无”产品。
	

	
	应用培训
	承建方应及时对学校有关人员进行应用培训。
	

	
	竣工文档
	工程完毕后，承建方必须向学校出具规范的竣工文档一式两份，并加盖承建单位公章，主要内容包括：

1、承建合同文本（包括相关设备的基本配置、双方责任与义务、售后服务保证等）复印件；

2、有关企业资质证明（企业营业执照、税务登记证、有关建设资格证）复印件；

3、进口设备要有海关进口证明和授权经销证明复印件；

4、工程自检报告：软硬件配置数量情况、技术性能等。

5、多媒体教室布线施工图，图中要明确标明设备的位置、电源线及网线的走向等。
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