计算机和多媒体配置及价格
1、计算机配置及价格
	设备名称
	品牌/型号
	配置
	单价


	教师机
	联想启天M439E
	CPU:INTEL G640 (主频2.8GHZ 3M缓存)/MATX H61主板/1*2G DDRIII1333/500G SATA（7200转）/ DVDROM /集成千兆网卡/集成显卡、声卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/耳麦/标准机箱/硬盘保护还原功能/网络同传功能，支持断点续传功能/19宽屏低辐射LCD显示器
	2496


	学生机
	联想启天M430E
	CPU：INTEL G540 (主频2.5GHZ  2M缓存)/MATX H61主板/1*2G DDRIII1333/320G SATA（7200转）/集成千兆网卡/集成显卡/声卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/耳麦/标准机箱/硬盘保护还原功能/网络同传，支持断点续传功能/19宽屏低辐射LCD显示器。
	2236



2、多媒体配置及价格

	设备名称
	品牌/型号
	配置

	电子白板
	巨龙     IP BOARD JL-9000BS -85
	定位技术：电磁感应技术；对角线尺寸:85英寸；外形尺寸：1758mm*1308mm板体尺寸比例4：3；有效尺寸：1655mm*1190mm对角线80.2英寸分辨率：13304×9800；处理速度：250点/秒；内部分辨率：3376点（线）/吋；追踪/刷新率：30米/秒；传输接口：USB2.0接口，无需外接电源；定位方式：六点定位/九点定位/十二点定位；白板笔设置物理按键，代替鼠标右键功能；定位精度：±0.05 m m；功率小于0.8W；工作电压5V；操作模式:控制模式、窗口模式、注解模式、透明注解模式；软件内嵌中英文手写识别系统，并可识别繁简汉字、偏旁部首、生僻字、广东字、标点符号、英文、数字，并能识别成任何字体支持Windows2000，XP，Vista，MAC，LINUX操作系统；软件免费更新、升级；

	黑板


	巨龙 配套黑板 

	复合黑板，与电子白板配套使用推拉式黑板，外边框尺寸：1165×4175×100（高×宽×厚），面板厚度为0.4㎜金属面板，涂层为25丝，硬度为9H，使用年限≥10年；版面材料：整张绿色亚光钢板，不拼接；衬板材料：楞型：A＋A （双A型），面层无折痕、不透筋；边框、粉笔槽材料要求：氧化着色铝合金型材（香槟色）；书写板材料整体组装：包角要求：ABS塑料包角，与边框颜色一致，外观要求：面板无损伤，无纵向的棱型，铝合金无划伤，无色差，平面板平整；
投影技术：DLP技术，标准分辨率：XGA（1024*768），亮度：3500流明，对比度：13000：

	短焦投影机

	奥图码E702ST
	1，显示色彩：1073百万色，投影比：0.6 :1，采用高清晰短焦镜头，1米可投82寸大画面，灯泡规格：230W，6000（省电模式）/5000小时（标准模式），输入接口： VGA1( YPbPr/RGB/SCART) x1，VGA2 x1，S-Videox1，复合视频x 1，音频输入x 3 (RCA/MIC/Mini Jack)，输出接口：VGA输出x 1组，音源输出x 1组，+12V继电器输出x 1，5W喇叭 x 2，控制接口：mini USB接口 x 1，mini RS-232 控制接口x 1，红外线接收器x 2， RJ45( LAN网络控制) x 1，功能：具有3D 投影功能，支持120hz播放；HDMI高清数字接口支持声音输入，10段极致色彩可调；具有双自动关机定时器 （1）无讯号自动关机 （2）睡眠自动关机；具有双密码锁：（1）开机密码锁（2）限时使用锁；具有自动侦测送电直接开机功能；遥控器内建：（1）方便简报的无线鼠标功能（2）激光笔功能；HDTV兼容；高海拨模式；音量可调整；快速冷却；信号快速自动搜索；冻结；梯形校正+/- 40度；内建LAN网络控制功能，可同时控制多台投影机。

	视频展台
	杭州华银HY-130B
	像素≥130万，清晰度≥700TV线，24倍光学变焦，数码变焦≥12倍， 输入/输出 ：VGA*2/VGA*2 AUDIO*1/ AUDIO*1，VIDIO*1/ VIDIO*1 LED双臂灯，镜头可垂直方向旋转，支持视频可切换、展台内置简易中控功能、具有断电直通功能，支持展台与第三方设备之间的信号切换。自动白平衡，自动聚焦、正负片转换、冻结、同屏对比。

	计算机
	清华同方 超越 E500
	教师机CPU≥INTEL G630 (主频2.7GHZ 3M缓存)/MATX H61主板/1*2G DDRIII1333/500G SATA（7200转）/ DVDROM /集成千兆网卡/集成显卡、声卡/防水抗菌键盘/USB光电鼠标/标准机箱/硬盘保护还原功能/网络同传/19宽屏低辐射LCD显示器


	控制讲台
	倒凸F100S
	外形尺寸：1000mm*700mm*1000mm（长*宽*高）；材质：选用优质冷轧钢板，钢板厚度1.2mm；仅采用一副滑轨既可以满足整个多媒体讲台的使用功能，两把钥匙控制整个讲台；坚固耐用，防尘、防盗、防火、防潮；带有19寸液晶显示器升降功能，液晶显示器升降设计；键盘采用翻启式操作，显示器、键盘互不影响独立操作；集成漏电保护器和电源插座，展台左右平推隐藏抽拉式设计，展台门具备关闭自动上锁功能；工艺：剪板——折弯——焊接——去油——酸洗——磷化——中和——固化——钝化--防腐防锈——喷塑——装配——打包——打印条码——包装——入库，颜色选用灰白色、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。结构：采用全钢制结构，分体式组装设计、棱角全部采用圆弧设计， 讲台底部设计固定孔、布线、开启方便快捷人性化，外形美观，工艺精湛，尺寸精密，结构紧凑，节省空间。特点：1、占用空间较小利于批量存储交货。2、远距离运输分发和多楼层搬运。

	音响
	湖山CB600-211I
	木质有源音箱，输出功率：2*25W；喇叭单元：低音4’麦拉高音喇叭1’；频率范围：20Hz~20KHz；失真度：<0.1%at1w；信噪比：>65db；箱体尺寸：158*189*223
负责多媒体设备的安装调试及安装所需的吊杆、线缆、插排等，线缆要走线规范、美观。

	系统集成
	　
	集成必须的线缆、线材、支架等

	全套价格合计
	11515元


