附件4

 “教学点数字教育资源全覆盖”项目

技术方案

教学点通过中国移动济宁分公司光纤线路接入济宁教育网，通过网络获取数字资源，利用多媒体设备进行教学。多媒体显示设备可用液晶电视，也可用投影机和电子白板。设备配置如下：

	设备名称
	配置要求
	单位
	数量

	计算机
	整机通过IS0-9001质量体系认证和国家计算机质量检验中心有关认证；主机电源通过CCC安全认证及电磁兼容国标B级测试，符合ATX2.01以上标准；显示器通过CCC安全认证，
	台
	1

	
	硬盘  ≥500G，≥7200转/分钟
	
	

	
	具备系统恢复功能
	
	

	
	处理器双核 3.3GHz及以上产品 ，缓存≥3MB，或其它同性能及以上产品
	
	

	
	内存 ≥2G
	
	

	
	显示器 LCD≥15"
	
	

	
	显卡 带图形加速功能，显存≥1G
	
	

	
	内置16倍DVD光驱或 DVD刻录机
	
	

	
	网卡 100M以上
	
	

	
	I/O接口  4个USB2.0以上
	
	

	
	声卡  ≥16位；44.1K立体声，有Line―out和麦克风输入端口
	
	


	
	摄像头USB2.0接口，内置麦克风，640×480分辨率以上，30帧/秒以上，硬件30万像素以上
	
	

	
	鼠标、键盘
	
	

	
	立体声有源音箱 　≥20W，话筒
	
	

	
	满足项目采购的配置要求
	
	

	软

件
	操作系统
	套
	1

	
	办公软件
	
	

	
	工具软件（压缩软件、杀毒软件、信息安保软件、网络管理软件等）
	
	

	平

板

电

视
	有效显示尺寸≥42英寸（对角线测量）
	台
	1

	
	物理分辨率：优于1920×1080
	
	

	
	接收频道：全频道及有线电视增补频道（DS 1-57CH；Z1-Z38CH）
	
	

	
	输入接口：HDMI*1，音视频输入*2，USB*1，分量输入*1，VGA*1
	
	

	
	输出接口：音视频输出*1,耳机*1
	
	

	
	遥控功能：应具有无线遥控功能，遥控距离大于6米
	
	

	
	菜单操作界面：必须具有中文界面
	
	

	
	工作电压：交流170-240V，50/60Hz
	
	

	
	必备附件：无线遥控器及电池
	
	

	
	带VGA接口，支持1920×1080显示
	
	

	
	满足工程采购的其他配置要求
	
	

	电

子

白

板

和

投

影

仪


	有效书写尺寸≥80英寸
	　


  套 
	

	
	分辨率4096*4096以上，定位精度≥1.55mm
	
	

	
	工作温度：-20℃-40℃，工作湿度：10%-95%
	
	

	
	支持简体中文显示
	
	

	
	USB接口，配备1条5米或以上USB信号线
	
	

	
	通过RoHS认证
	
	

	
	随机配备AV线、VGA线、3.5mm音频线、电源线、遥控器、遥控器电池
	
	

	
	输入：VGA*2、AV音视频端口
	
	

	
	输出：VGA
	
	

	
	其他端口：RS-232、AUDIO IN、AUDIO OUT、USB 
	
	

	
	标称亮度2000流明以上
	
	

	
	灯泡寿命≥4000小时
	
	

	
	分辨率1024*768以上
	
	

	
	投影画面尺寸100英寸以上
	
	

	
	宽电压设计，100V～240V
	
	

	
	梯形校正，断电保护
	
	

	电工工具
	常用电工工具和计算机维护工具
	套
	1

	安装调试
	按工程有关文件要求执行，与其他工程环节衔接好，建立施工档案
	　
	


1








