附件3：

教师技能竞赛钳工样题及备料单
姓名_______工位______
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技术要求
1.对板与验板吻合时，其最大间隙单边应不大于0.05且不允许倒角。

2.3-Ф10等分误差不大于0.2 

3.打印记、去毛刺。

4.工时：150min


4.工时：150min




备料单：


1、钢板材质20﹟，尺寸90×50mm两块.预加工基准面B。


2、自备工具：钢锯、锉刀、锤子、錾子、可调式铰刀Ф10


         Φ3mm、Ф9.5mm钻头、字号、红旦粉油。


3、量具：平台、弯板、高度尺、游标卡尺、直角尺、


         塞尺、划规。











