附件：5
教师技能竞赛电工样题、技术要求及评分标准
比赛内容分两项
1、 电气故障排查（时间1小时，分数40分）

要求：1、选手在规定时间内，根据电路原理图和设备工作状态，在通电状态下排查故障。（注：每盘设置故障2~3处）

     2、只查出故障，不进行排除。找到故障需指出并说明故障原因。
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二、PLC内容（时间3小时，分数60分）
注：比赛题型共两类，选其一比赛
PLC主机为：施耐德Twido PLC一台 控制器类型TWDLCAA40DRF

    1、PLC设计题
控制要求：有一运料小车如下图所示，由电动机拖动，其主回路与传统机电控制相同，而控制回路用PLC取代。如需运料小车前进(对应电动机正转)，则由PLC通过程序接通某个输出触点，再通过该点接通正转接触器线圈，使电机正转。反之，小车后退，则PLC将通过另一个输出触点接通反转接触器线圈，使电机反转。若要小车停止，则PLC将输出触点均断开。同理，行车方向指示灯也如此控制。
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1) 起动后，小车自动返回A点，停车6s，等待装料，然后自动向B点运行；到达B点后，停车6s，等待卸料，然后自动返回A点，如此往复。

2) 小车运行到任意位置，均可用手动开关令其停车。再次起动后，小车重复(1)中的内容。

3) 小车前进、后退过程中，分别由指示灯指示行进方向。

4) 设有模拟电路短路的反馈信号，发生短路立即停车。

5) 小车在A、B两点间运行时间不得超过20s，否则认为故障，即超过20s应立即停车。

2、PLC电气改造题

把如图所示的星—三角起动控制电路改造成PLC控制。
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技术及评分要求

1． 能够应用计算机进行PLC编程：能够应用计算机编写梯形图或指令表程序，并能够正确下载，监控等操作。（30分）
2． 画出PLC硬件连接图：按照题目要求列出I/O分配表，并画出PLC硬件连接图，电路图中的符号要符合国家标准。（15分）
3． PLC电路连接：按照题目要求连接线路，输入、输出回路连接正确。（15分）
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